# Mall Beredskapsplan för nödlägen vid …*(ange anläggning/plats)*

1. **Om dokumentet**

Mallen används då det finns behov att ta fram en beredskapsplan för verksamheten enligt Rutin Nödlägesberedskap.

1. **Vem berörs av dokumentet**

Den/de chefer som har fått uppgiften att ansvara för nödlägesberedskap på anläggningen/ fastigheten säkerställer att en uppdaterad beredskapsplan finns framtagen.

Alla chefer, medarbetare och inhyrd/lejd som utför arbete i aktuella verksamhet berörs av fastställd beredskapsplan.

Senast uppdaterad: xx-xx-xx

*Gul-markerad text är vägledning och ska tas bort alternativt ersättas i samband med att beredskapsplanen fastställs Lägg till/ändra/ta bort nödlägen och åtgärder som har/inte har identifierats i riskbedömningen.*

**Översikt - Om det allvarliga händer**En bild som visar diagram

Automatiskt genererad beskrivning

**Lokal information och kontaktuppgifter**

|  |  |
| --- | --- |
| Adress | xxx |
| Ansvarig för beredskapsplanen | Namn, telefon |
| Ansvarig för kontakt med Tillsynsmyndigheter | Namn, telefon |
| Lokalt skyddsombud (miljöarbetare) | Namn, telefon |
| Lokalt arbetsmiljöombud (tjänstemän) | Namn, telefon |
| Lokalt brandskyddsansvarig | Namn, telefon |
| Central brandskyddsansvarig | Johnny Falk, 070–927 20 63 |
| Föreståndare brandfarlig vara | Namn, telefon |
| Ställföreträdande brandfarlig vara | Namn, telefon |
| Föreståndare explosiv vara | Namn, telefon |
| Ställföreträdande explosiv vara | Namn, telefon |
| Innehavare el | Namn, telefon |
| Central elsäkerhetsansvarig | Jörgen Fredriksson, 076–117 53 57 |
| Säkerhetsrådgivare | Sören Pettersson, 070–927 24 17  Christian Hammarström, 070-927 27 40 |
| Säkerhetsansvarig | Lars Nordengren Tammik, 070–7723853  Tom Furst Malmberg, 070–9272754 |
| Samordningsansvarig strålsäkerhet | Martin Romare, 076-117 53 84 |

**Externa kontaktuppgifter**

|  |  |
| --- | --- |
| Tillsynsmyndighet X/Y | Telefon, mejl-adress |
| Reningsverk (vid utsläpp till spillvattennät) | Telefon, mejl-adress |
| Strålsäkerhetsmyndigheten | 08-799 49 00  08-454 24 66 (utanför kontorstid) |
| Granne X | Telefon, mejl-adress |
| Granne Y | Telefon, mejl-adress |

## Åtgärder för hantering av olika nödlägen

Nödläget hanteras av den/de medarbetare som är i direkt anslutning till nödläget och som känner sig trygg med att hantera uppkommen situation.

| NÖDLÄGE | ÅTGÄRD | PLACERING AV |
| --- | --- | --- |
| Allvarlig personskada  Akuta sjukdomsfall | 1. Flytta personen och dig till ett *säkert läge* (**L**-ABC). 2. Kontrollera den drabbade *Andning-Blödning-Chock* (L-**ABC**)   Är du ensam - försök tillkalla hjälp från omgivningen.   1. Larma 112. 2. Påbörja livräddning.   Gör *hjärt- och lungräddning* (**HLR**) vid behov. Stoppa eventuell blödning.  Ta hand om chock genom vila, värme och varsamhet. Ge **ej** vätska till en chockad person!   1. Lämna över till sjukvårdspersonal. 2. Informera din chef. | *Hjärtstartare:* …  *Första hjälpen-utrustning:* …  *Ögonskölj:*…  *Nöddusch:* …  *Annan skyddsutrustning:* |
| Brand | 1. Rädda dig själv. Om möjligt, utan att riskera ditt liv, rädda andra. 2. Varna andra som kan vara i fara. 3. Larma 112. 4. Påbörja om möjligt släckning 5. Säkra området. Om möjligt:  * Avlägsna gasflaskor * Spärra infartsvägar * Hindra utsläpp genom att stänga utlopp och brunnar  1. Bege dig till återsamlingsplatsen. 2. Informera närmaste chef. Ansvarig chef informerar Tillsynsmyndighet. 3. Informera snarast brandskyddsansvarig, se kontaktuppgifter. | *Återsamlingsplats:* …  *Släckutrustning:* …  Skyddsutrustning:  *Avstängningsventil utgående dagvatten:* …  *Annat:* … |
| Elolycka | 1. Bryt strömmen!  Annars dra i kläder eller använd icke-ledande föremål mellan dig och den skadade för att flytta personen till ett *säkert läge* (**L**-ABC). Berör **ej** bar hud! 2. Kontrollera den drabbade. *Andning-Blödning-Chock* (L-**ABC**). Är du ensam - försök tillkalla hjälp från omgivningen. 3. Larma 112. 4. Påbörja livräddning.   Gör *hjärt- och lungräddning* (**HRL**) vid behov. Stoppa eventuell blödning. Kyl brännskador.   1. Se till att den drabbade kommer i kontakt med sjukvården. 2. Informera din chef. 3. Informera snarast elsäkerhetsansvarig, se kontaktuppgifter. | *Nödstopp:…*  *Hjärtstartare:* …  *Första hjälpen-utrustning:* …  *Nöddusch:* … |
| Utsläpp av miljöfarliga ämnen till mark, vatten eller luft | 1. Förhindra spridning/läckage genom att valla in spillet. 2. Begränsa skadan genom att lägga ut saneringsmedel. Om väska når vattendrag, stäng med länsar. 3. Stäng eventuella avstängningsventiler för utgående vatten/luft. 4. Larma 112. 5. Informera närmaste chef.  Ansvarig chef kontaktar Tillsynsmyndighet. Vid utsläpp till avlopp ska även reningsverk informeras. | *Invallningsutrustning:* …  *Spillkit för fordon…*  *Tättingar:*…  *Saneringsmedel:* …  *Avstängningsventil:* …  *Närmaste dike/recipient (om aktuellt):* … |
| Fysiska situationer med allvarligt hot och våld | 1. Bevara lugnet    * Använd lugnande kommunikation och kroppsspråk.    * Undvik att provocera eller eskalera situationen.    * Undvik yviga rörelser. 2. Skapa Säkerhet    * Försök att skapa ett säkert fysiskt avstånd mellan dig och personen som utgör hotet.    * Lämna området om möjligt utan att utsätta dig själv eller andra för fara. 3. Larma 112 (eller använd överfallslarm som är kopplat till vakt eller polis). 4. Informera omgående din chef och berörda kollegor. 5. Informera säkerhetsansvarig, se kontaktuppgifter. | *Trygghetslarm: …*  *Överfallslarm: …* |
| Olycka med arbetsfordon (Fordonspärmen) | 1. Vidta åtgärder så att ev. skadade får första hjälpen. Vid brand i fordon; flytta om möjligt fordon till säker plats för omgivning 2. Larma 112. 3. Se till att varna andra trafikanter för att hindra följdolyckor. 4. Informera närmaste chef. 5. Kontakta säkerhetsrådgivare vid olycka med ADR-transport, se kontaktuppgifter. 6. STANNA KVAR - Se till att ev. skadeanmälningar blir skrivna på plats och att eventuella vittnesmål om händelsen lämnas till POLISEN. | *Första hjälpen-utrustning:* …  *Spillkit för fordon…* |
| Vid risk för explosion | 1. Avbryt arbetet och avlägsna dig (se säkerhetsavstånd). 2. Varna andra i närheten. 3. Spärra om möjligt av området. 4. Larma 112. 5. Kontakta säkerhetsrådgivaren. 6. Stanna kvar till räddningstjänst är på plats. 7. Informera närmaste chef. Ansvarig chef informerar Tillsynsmyndighet. | *Säkerhetsavstånd med avspärrning:* … |
| Utsläpp av giftig gas | 1. Avbryt arbetet och avlägsna dig. 2. Varna andra i närheten. 3. Stäng om möjligt av ventilation. 4. Larma 112. 5. Beroende på vindriktning och om gasen är utomhus eller inomhus; Samlas vid hänvisad plats. 6. Informera närmaste chef och säkerhetsrådgivare. Ansvarig chef informerar Tillsynsmyndighet. | *Avstängning av ventilation:* …  *Återsamling vid plats vid utsläpp av gas inomhus:….*  *Återsamling av plats vid utsläpp utomhus:…* *(OBS, tänk på vindriktning)* |
| Radioaktivt föremål | 1. Spärra av området och varna andra runtomkring. Befinn dig så kort tid som möjligt i strålkällans närhet. Placera dig om möjligt bakom bly, betong eller jordvall. Om du rört vid föremålet tvätta noga med tvål och vatten. 2. Kontakta Ragn-Sells Samordningsansvarig strålsäkerhet, se kontaktuppgifter. 3. Kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten, se kontaktuppgifter. 4. Informera närmaste chef. Ansvarig chef informerar Tillsynsmyndighet. |  |
| Översvämning  (från/till vattendrag eller avlopp) | 1. Bryt strömmen om översvämning sker i lokal för att undvika att vattnet blir strömförande. 2. Larma 112. 3. Försök begränsa spridningen av vattnet genom invallning, exempelvis länsar eller sandsäckar. Pumpa bort vatten om möjligt. 4. Informera närmaste chef. Ansvarig chef informerar Tillsynsmyndighet. | *Strömbrytare:* …  *Pumpar:* …  *Länsar:* …  *Sandsäckar:* … |
| Annat nödläge | 1. … 2. … 3. … | …  …  … |