**MALL ordning- och skyddsregler**

*Gulmarkerad text är vägledning och byts ut/tas bort innan fastställande*

**Gällande anläggning/verksamhet: XXXXX**

1. **Skydd och säkerhet**

* Alla avspärrningar och varningsskyltningar ska respekteras.
* Områdets utrymmen och lokaler får inte nyttjas för privata ändamål.
* Alla stölder från anläggningen/ i verksamheten ska polisanmälas. Gäller även stöld av insamlat/lagrat material.
* Det är förbjudet att vistas på anläggningen/ i verksamheten påverkad av alkohol eller andra droger.
* Rökning får endast ske på anvisad plats.
* Den medarbetare som är besöksmottagare ska se till att besökaren har rätt skyddsutrustning samt får kännedom om de risker som kan vara aktuella under besöket.
* Underrätta genast ansvarig chef om du upptäcker något som kan innebära fara för liv och hälsa.
  1. **Vid nödläge**
* Samtliga som utför arbete på anläggningen ska ta del av gällande beredskapsplan för nödlägen.
  1. **Avvikelser, tillbud och olyckor**
* Alla tillbud, olyckor och riskobservationer ska rapporteras till närmaste chef och registreras i internt avvikelsehanteringssystem.
* Allvarliga olyckor och tillbud ska även anmälas till Arbetsmiljöverket inom 24 timmar.

1. **Trafiksäkerhet**

* All personal på arbetsplatsen ska vid förfrågan kunna visa upp giltig legitimation/körkort.
* Parkering får endast ske på anvisad plats.
* Trafikplaner ska följas.
* För anläggningen gällande hastighetsbegränsning ska ovillkorligen följas.
* Tomgångskörning tillåten max 1 minut. *Tiden kan behövas ses över på grund av regionala väderförhållanden*.
  1. **Fordon, maskiner och utrustning**
* Fordon, maskiner och utrustning får endast nyttjas/framföras av personal med godkända förarbevis, körkort och tillstånd där så behövs.
* Fordon, maskiner och utrustning ska vara besiktigade och godkända utan anmärkning för att få användas på arbetsplatsen.

1. **Personlig skyddsutrustning**
   1. **Arbete på anläggning eller i trafikmiljö**

* Varselkläder med klass 2 på överkropp (EN ISO 20471)
* Varselkläder med klass 2 på underkropp (EN ISO 20471) (Långbyxor)
* Skyddsskor med tåhätta och spiktrampskydd

Undantag: Gäller inte i kontorsbyggnad eller Ragn-Sells medarbetare som tar sig till och från omklädningsrum inför arbetets start eller efter arbetet avslutas. Om detta innebär att medarbetaren måste korsa anläggningen/verksamheten där det finns påkörningsrisk ska varselväst bäras.  
Om medarbetaren behöver en mindre storlek på skyddskläder så att varselklassen understiger klass 2 så är det ett giltigt undantag. För att köpa in en godkänd produkt kontakta Inköp.

* 1. **Arbete i extremt smutsiga miljöer** (tex. vid arbete med cisternkontroll,   
      oljeavskiljare, slamhantering)
* Svarta arbetskläder (Långbyxor)
* Skyddsskor med tåhätta och spiktrampskydd
* Varselväst klass 2 ska bäras vid arbete i trafikmiljö
  1. **Arbete inom servicetjänster**
* Arbetskläder i svart och grått (Långbyxor)
* Skyddsskor med tåhätta och spiktrampskydd
* Varselväst klass 2 ska bäras vid arbete i trafikmiljö
  1. **Besökare / Tillfällig vistelse på anläggning, då det inte föreligger särskilda   
      risker** (ex. förflyttning över anläggning, vid revisioner, även interna besökare)
* Varselväst klass 2
* Skyddsskor med tåhätta och spiktrampskydd
* Långbyxor
  1. **Tvätt av arbetskläder**

*Här regleras hur Ragn-Sells tillhandahåller tvätt av medarbetares arbetskläder för denna anläggning/verksamhet.*

* XXXX

1. **Elsäkerhet**

* Som obehörig får du aldrig göra ingrepp i någon elutrustning - tillfälligt eller permanent.
* All elutrustning som används och hanteras på Ragn-Sells skall vara godkänd och enligt svensk ellagstiftning.
* Observera att på EX-klassat område gäller särskilda förstärkta regler.
* Vid upptäckt av skadad elutrustning underrätta genast arbetsledning.
* Tillträde till driftsrum och ställverk får endast ske av auktoriserad elinstallatör eller särskilt instruerad person.

## **Brandskydd**

* Samtliga ska ta del av loka brandskyddsregler, senast en månad efter påbörjad anställning eller vid regelbunden verksamhet på anläggningen.
* Inga levande ljus får förekomma på våra kontor eller anläggningar.
* Utrymningsvägar får inte vara blockerade.
* Branddörrar får inte kilas permanent i öppet läge.
* Blinkande och ej fungerande lysrör ska omgående åtgärdas av sakkunnig.
* Brännbart material får endast förvaras på hänvisad plats.
* Laddning, förvaring samt underhåll av batterier och eldrivna fordon (inklusive elsparkcyklar, elcyklar) ska ske på särskild avsedd plats.
* Inga heta arbeten får påbörjas utan att tillståndsansvarig gjort kontroll och lämnat godkännande.
* Brandlarm får endast avställas av Ragn-Sells personal i samråd med brandskyddsansvarig.

1. **Material/kemikalier**

* Farliga material och kemikalier får endast förvaras på särskilt anvisad plats. Skyddsblad ska finnas tillgängliga.

1. **Disciplinära åtgärder**

Den som bryter mot Skydds- och säkerhetsreglerna kan bli avvisad från arbetsplatsen och kan drabbas av arbetsrättsliga eller kontraktsmässiga åtgärder.

**Underskrift**

Jag har tagit del av och åtar mig att följa ovan angivna skydds- och säkerhetsregler.

Jag godkänner att Ragn-Sells *(ange bolagsnamn)* sparar dessa uppgifter om mig.

Ort Datum

……………………………………………. ………. ……………………..

………………………………………………

Namnteckning

……………………………………………

Namnförtydligande