**BILAGA SKYDDSROND – FORDON**

1. **Om dokumentet**

Genom skyddsronden sker regelbunden undersökning, kontroll och dokumentation av arbetsmiljörisker

1. **Vem berörs av dokumentet**

Samtliga verksamheter inom Ragn-Sells där fordon förekommer.Använd ”TAB” för att flytta markören. OBS! Använd inte ”Enter” tangenten!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uppgiftslämnare  | Funktion Region/Behandling | Avser produktionsenhet |
| Fabrikat Chassi | Reg. nr | Datum |
| Fabrikat Påbyggnad | Årsmodell | Intern nr |
| Senaste besiktning vid svensk bilprovning | Senaste tillsyn av Brandsläckare  |
| Senast tillsyn Färdskrivare | Kranbesiktning/bakgavellyftbesiktning  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr  | Fel/Brister som måste åtgärdas | ÅtgärdSenastyy-mm-dd | Vidtagen åtgärd | Ansvarig (namn) | Åtgärdat Datumyy-mm-dd |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deltagare  | Deltagare  | Skyddsombud  |
| Deltagare  | Deltagare  | Arbetsledare  |
| Delgives | Delgives | Delgives |

**Checklista**

**1.Insteg**

* 1. Fastsättning
	2. Halkrisk
	3. Höjd på insteg
1. **Förarstol**
	1. Värme
	2. Fastsättning
	3. Inställning
	4. Slitage
	5. Stolar
2. **Hytt invändigt**
	1. Ordning
	2. Städning/Fastsättning utrustning
	3. Värme/klimatanläggning
	4. Brandsläckare
	5. Förbandskudde/Varningstriangel/Varningsbloss
	6. Motorvärmare/kupévärmare
	7. Back tv - monitor
	8. Spärr handbroms
	9. Fordons höjd/Totalvikt
3. **Påbyggnad**
	1. Reglage, funktion
	2. Hydraulisk funktion
	3. Dödmansgrepp (knapp, spak)
	4. Funktion nödstopp
	5. Tydlig skyltning av reglage
	6. Påbyggnad ram/sprickor/infästning
4. **Chassi utvändigt**
	1. Dörrar
	2. Rutor
	3. Speglar
	4. Däck/slitage bild/mönsterdjup
	5. Belysning/Fram- Bakljus/sidomarkeringar
	6. Varningsljus/Saftblandare/flashljus/ljusramper
	7. Backsummer/ljus
	8. Underkörningsskydd
	9. Sidolådor/fastsättning/låsning
	10. Varsel etiketter
	11. Påbyggnad ram/sprickor/infästning
5. **Utrustning**
	1. Akutväska/ Saneringsväska
	2. Personligskyddsutrustning
	3. Hjälm/hörselskydd
	4. Kameror/Arbetskameror
	5. Arbetsbelysning
	6. Fjärrkontroll
6. **Produktionshandbok/Fordonspärm**
	1. Instruktionsbok
	2. Fordonspärm
7. **Tillbud/Olyckor**
8. **Oljeläckage**
9. Baklastare
	1. Säckhiss
	2. Kärllyft
	3. In-/urlastning
	4. Lyftkedjor/-band
	5. Containers låsning
	6. Lyftkrokar
	7. Spel/vajrar (kontrolleras i utdraget läge)
	8. Spade + Sopborste
10. Slamsugare/Combi
	1. Kompressor/besiktning/egenkontroll
	2. Övertrycksventiler/funktion
	3. Slangar/kondition
11. Sidlastare
	1. Kärllyft
12. Liftdumper
	1. Lyfthänken
	2. Lyftkättingar
	3. Högtippningskedjor
	4. Tippkrok
	5. Stödben
	6. Utskjutsbord
	7. Bommen
	8. Utrustning för säkring av last
	9. Båtshake
	10. Lastnät
	11. Släpkoppling
13. Lastväxlare
	1. Aggregat/infästning/sprickor
	2. Påbyggnad ram/sprickor/infästning
	3. Containerkrok/slitage
	4. Styrrullar/slitage
	5. Containers låsning/funktion
	6. Lastnät
	7. Båtshake
14. Frontlastare
	1. In-/urlastning
	2. Slitage lastaggregat
15. Flakbil
	1. Lastsäkring/utrustning/funktion
16. Servicebil
	1. Utrustning
17. ADR - Transporter
	1. Stopp klossar
	2. Brandsläckare
	3. 2st Varningstrianglar eller annan varningsanordning
	4. Spade + Hink

19. Övrigt